1. **AMAÇ**

100 cm2 alanında parça kesmek.

1. **KAPSAM**

Bu talimat Akredite Tekstil Laboratuvarında bulunan M2 Cihazının kullanımını kapsar.

1. **TANIMLAR**
2. **SORUMLULUKLAR**

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir.

**4.1.**Laboratuar Sorumlusu

**4.2.** Laboratuar Personeli

1. **UYGULAMA**

**5.1.KULLANIM:**

**\***Kumaş siyah kesim lastiği üzerine tansiyon verilmeden serilir.

**\***Kesme makinesi kumaş üzerine konularak üst siyak koldan baskı uygulanarak saat yönünde en az 3 tur çevrilir.

**\***Makine kumaş üzerinden alınarak kesilmiş kısım kenarlarında sarkma yırtılma veya çekme gibi deformeler varmı kontrol edilir.

**5.2.DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR/GÜVENLİK:**

**\***Deneyin gerçekleştirileceği laboratuar ortamı bağıl nemi %65±4, sıcaklığı 20±2ºC olan standart atmosfer koşullarını sağlamalıdır ve tüm deney bu ortamda yürütülmelidir.

**\***Laboratuvar ortamının standart atmosfer şartlarına uygunluğunun takibi uygun cihazlardan alınan veriler kullanılarak günlük olarak yapılır.

**5.3.BAKIM:**

**\***Normal kullanım sırasında makinenin jiletlerine takılan birey varmı yada sağlamı diye kontrol edilir.

**\***Makinenin jiletleri uygun görüldüğü takdirde üzerinde vidalar söküler değiştirilir.

1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

\*Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.