|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\pc\Desktop\Adsız.jpg** | **TERAZİ KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI** | **Doküman No** | TL-229 |
| **İlk Yayın Tarihi** | 31.08.2015 |
| **Revizyon Tarihi** |  |
| **Revizyon No** | 00 |
| **Sayfa** | 1/ |
| 1. **AMAÇ**

Bu Talimatın amacı Yapı Malz. Laboratuvarı’nda bulunan Terazinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.1. **KAPSAM**

Bu Talimatın amacı Yapı Malz. Laboratuvarı’nda bulunan Terazinin kullanımını kapsar.1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur.1. **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır**.** 1. **KULLANMA TALİMATI**

**5.1 Cihazın Kullanımı*** Terazi “ON/OFF”düğmesi “ON” konumuna getirilir.
* Tartılacak olan malzeme için kullanılacak kap terazi üzerine konur.
* “TARE” tuşuna basılır ve kabın darası alınır.
* Malzeme kap içerisine konur.
* Dijital ekrandan değer okunur.
* Malzeme kap ile birlikte terazi üzerinden alınır.
* Terazi açma kapama düğmesi “OFF” konumuna getirilir ve kapatılır.

**5.2. Cihazın Bakımı**Cihaz kullanımı ardından, yüzeydeki tozu giderecek şekilde temiz hafif nemli bir bezle yüzeyi silinmelidir.**5.3. Güvenlik Önlemleri**Tartma esnasından konan malzeme ve kap devrilme tehlikesine karşı düşey veya düşeye yakın konumda olmalıdır. Ani yüklemelerden kaçınılmalıdır. Cihazda tartılacak malzeme oda şartlarındaki sıcaklığa sahip olmalıdır. Aksi takdirde ölçümler doğru olmayacağı gibi cihaz sıcaklık etkisi ile hasar alabilir. |
|   Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük OnayıNezaket YILDIZ Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA  |