|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 10.01.2014 | İlk yayın. |
| 01 | 12.05.2014 | Sorumluluk alanı güncellenmiştir. |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki Otoklav isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Diş Hekimi Yardımcısı, Hemşire, Acil Tıp Teknikeri ,Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri ve Biyolog kadrosunda çalışanlar sorumludur..

**5. UYGULAMA**

* 1. Kirli aletler kimyasal dekontaminasyon amacıyla % 2’lik Gluteraldehit solusyonunda 15 dk. Süre ile bekletilir
	2. Yıkama işlemine tabi tutularak gözle görülür partiküller uzaklaştırılır.
	3. Malzemeler Otoklav’a konulur 106 kPa basınç ve 121 oC’de

a. Açık malzeme 20 dk.

b. Sarılı malzeme 30 dk.Süreyle sterilize edilir.

* 1. Otoklav kapatılır aletler kendiliğinden soğumaya bırakılır.
	2. Sarılı malzeme 1 haftaya kadar kullanılabilir, açık malzeme sıkı kapaklı steril kapta depolanmalı veya anında kullanılmalıdır

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.