|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 10.01.2014 | İlk yayın. |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki Otomatik Pipetkullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

* 1. Ele alınan pipetin ucuna pipet ucu takılır.
  2. Sıvı numuneden istenen miktar çekilmesi için pipet çevrilerek ayarı yapılır.
  3. Pipetin tepesine basmak suretiyle istenen miktar çekilir.
  4. Başka bir tüpe aktarmak amacıyla çekilen numune yine pipetin tepesine basmak suretiyle bırakılır

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.