1. **AMAÇ**

 Gerekli durumlarda kullanılmak üzere tek destile su üretimi

1. **KAPSAM**

Bu talimat Tekstil Laboratuvarında bulunan Su DestileCihazının kullanımını kapsar.

1. **TANIMLAR**
2. **SORUMLULUKLAR**

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

**4.1.** Laboratuar Sorumlusu

**4.2.** Laboratuar Personeli

1. **UYGULAMA**

**5.1.CİHAZ VE MALZEMELER**

 **\***Destilasyon cihazı: Saatte sekiz litre saf su üretebilen rezistans sistemli cihaz.

 **5.2. KULLANIM**

 \*İlk olarak soğutma suyunun vanası açılır

 \*Ardından cihaz sigortası kaldırılarak cihaz çalıştırılır

 **5.3.DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

\*Saf suyun geldiği hortumdan suyla beraber buhar gelimi varsa soğutma suyunun akış hızı arttırılmalıdır

\*Ayrıca cihaz açık halde bırakılmamalıdır aksi halde su kesintisi gibi elde olmayan sebeplerden rezistans patlayabilir.

 **5.4.CİHAZ BAKIM-ONARIM**

\*Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.