**1.AMAÇ**

Bu talimat üniversitemizin sağlık merkezindeki Banyo Solüsyonları kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi Radyoloji Teknikerleri sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1**. Banyo (Developer) hazırlama: Bir takımda 20 litrelik karışım hazırlamak için gerekli olan 5 litrelik Developer A, 0,5 litrelik Developer B ve 0,5 litrelik Developer C den oluşur.

Kullanma şekli:

Tazeleme tankına 14 lt su koyunuz.

5 lt.lik Developer A’ yı ekleyip karıştırınız.

0,5 lt’ lik Developer B’ yi ekleyip karıştırınız.

0,5 lt’lik Developer C ‘yi ekleyip karıştırınız.

**5.2.** Banyo (Fixer) hazırlama: Bir takımda 20 litrelik karışım hazırlamak için gerekli olan 5 lt’lik Fixer A ve 1 lt’lik Fixer B den oluşur.

Tazeleme tankına 14 lt su koyunuz.

5 lt’lik Fixer A’ yi ekleyip karıştırınız.

1 lt’lik Fixer B’ yi ekleyip karıştırınız.

**5.3.Uyarılar**: Hiçbir zaman tazeleme tankına su koymadan Developer A.B ve C, Fixer A ve B kısımlarını karıştırmayınız. Bu, ürünün özelliğini bozabilir. Her eklemeden mutlaka karıştırınız. **5.4**.Ürünü kapalı olarak tercihen oda sıcaklığında ve direk güneş ışığından koruyarak saklayınız. Aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.

**5.5**.Güvenlik önlemleri: Bu ürün çeşitli kimyevi maddeler içermektedir. Bu bakımdan karışım hazırlama sırasında banyo çalışanlarının, eldiven ve önlük giymeleri gerekir. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.